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Futuro sostenibile




ALLEGATO ELENCO CONTENITORI 

. 

LOTTO 1 – Impianto di Bassano del Grappa 
	IMPIANTO
	INDIRIZZO
	N° CASSONI RICHIESTI
	Q.tà ANNUE ton/anno
	N. VIAGGI ANNUI

	Impianto di Bassano del Grappa (CISP)
	Via dei Tulipani
	2
	450
	85


I cassoni richiesti per il lotto 1 dovranno essere dotati di copertura metallica, con dispositivo di apertura/chiusura ad ingranaggi azionati a manovella e dovranno avere l'apertura uno a destra e uno a sinistra, guardando il cassone dalla parte del gancio. 

LOTTO 2 – Centri di raccolta dell’area Vicentina
	CENTRO DI RACCOLTA
	INDIRIZZO
	N° CASSONI RICHIESTI
	Q.tà ANNUE ton/anno
	N. VIAGGI ANNUI

	Cismon
	Via Porteghetti
	1
	7
	4

	Lusiana - Loc. Ponte Rameston
	Strada del Rameston
	1
	24
	11

	Mussolente
	Via San Giuseppe
	1
	30
	18

	Pove del Grappa
	Via Romanelle
	1
	11
	7

	Pozzoleone
	Via Segavecchia
	1
	11
	9

	Roana
	Via Waister
	1
	7
	5

	Romano - Fellette
	Via della Pace
	1
	31
	20

	Romano - San Giacomo
	Via Giardino
	1
	43
	33

	Rosà 
	via Prati
	1
	26
	13

	Rosà 
	via Roncalli 
	1
	5
	5

	Rossano Veneto
	Via Bodi
	1
	20
	11

	San Nazario
	Via Lanari
	1
	5
	2

	Schiavon
	Via Olmi
	1
	12
	7

	Solagna
	Via Papa Giovanni
	1
	14
	5

	Tezze - Stroppari
	Via Einaudi
	1
	42
	23

	Valstagna
	Via Giara Modon
	1
	10
	6

	Totale
	
	16
	298
	179


I cassoni dovranno essere: a norma e marchiati C.E., a tenuta; dotati di adeguata copertura metallica rigida, con lato apertura (destra o sinistra) concordato con i tecnici di ETRA S.p.A., di lunghezza indicativa pari a 6 metri (salvo diversi accordi con i tecnici ETRA S.p.A.).
LOTTO 3 – Centri di raccolta dell’area di Vigonza 
	CENTRO DI RACCOLTA
	INDIRIZZO
	N° CASSONI RICHIESTI
	Q.tà ANNUE ton/anno
	N. VIAGGI ANNUI

	Campodarsego
	via Bassa Prima,
loc. Pontifuri
	1
	7
	4

	Campodarsego
	Via Galvani 
	1
	66
	29

	Camposampiero
	Via Centuriazione
	1
	48
	22

	Camposampiero – stazione di travaso
	Via Centuriazione
	1
	6
	4

	Curtarolo
	Via Einaudi
	1
	27
	12

	Limena
	Via Praimbole
	1
	19
	9

	Loreggia
	Via Morosini
	1
	11
	5

	San Giorgio delle Pertiche
	Via Zuanon
	1
	25
	16

	San Martino di Lupari
	Via Monte Piana
	1
	40
	13

	Santa Giustina in Colle
	Via Dante, 
loc. Tremarende
	1
	36
	23

	Trebaseleghe
	Via Manetti
	1
	54
	26

	Vigonza
	Via Arrigoni
	1
	66
	28

	Villanova di Camposampiero
	Via Marconi
	1
	15
	10

	Totale
	
	13
	420
	201


I cassoni dovranno essere: a norma e marchiati C.E., a tenuta, dotati di adeguata copertura metallica rigida, con lato apertura (destra o sinistra) concordato con i tecnici di ETRA S.p.A., di lunghezza indicativa pari a 6 metri (salvo diversi accordi con i tecnici ETRA S.p.A.).
LOTTO 4 – Centri di raccolta dell’area di Cittadella 

	CENTRO DI RACCOLTA
	INDIRIZZO
	N° CASSONI RICHIESTI
	Q.tà ANNUE ton/anno
	N. VIAGGI ANNUI

	Carmignano di Brenta
	Via dell'Industria e dell'Artigianato
	1
	28
	23

	Cittadella
	Via del Telarolo
	1
	41
	21

	Fontaniva
	Via della Repubblica
	1
	25
	14

	Galliera Veneta
	Via Mattei
	1
	34
	23

	Gazzo
	Via dell'Industria 
	1
	11
	6

	Grantorto
	Viale dello Sport
	1
	16
	9

	Mestrino
	Via Petrarca
	1
	62
	35

	San Pietro in Gù
	Via Mazzini
	1
	23
	11

	Selvazzano Dentro
	Via Galvani
	1
	65
	29

	Teolo
	Via Volta
	1
	25
	18

	Villafranca Padovana
	Via Roma
	1
	20
	12

	Totale
	
	11
	350
	201


I cassoni dovranno essere: a norma e marchiati C.E., a tenuta, dotati di adeguata copertura metallica rigida e con lato apertura (destra o sinistra) concordato con i tecnici di ETRA S.p.A., di lunghezza indicativa pari a 6 metri (salvo diversi accordi con i tecnici ETRA S.p.A.).

[image: image1][image: image2]